Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
(dane Oferenta: nazwa, adres siedziby, NIP)

Sebastian Pazurek DEKA-TRANS
Ul. Stefana Batorego 24
96-100 Skierniewice


FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn.: Dostawa 1 ciągnika siodłowego z napędem elektrycznym, realizowana w ramach programu priorytetowego nr 2.6 Poprawa jakości powietrza. Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3, składamy ofertę na wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym.



1.  Cena w wysokości PLN: 

	Netto za 1 sztukę
	stawka % VAT
	kwota VAT
	brutto

	 
	 
	 
	 



słownie netto łącznie……………………………………………………………………………………………………………….…zł,

słownie brutto łącznie…………………………………………………………………….……………………………………….…zł.

2. Oświadczenia ogólne:

1) Posiadamy minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe jako producent lub autoryzowany dealer oferowanej marki pojazdu.
2) Oferta obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia w zaoferowanym terminie.
3) Przyjmujemy wymagane terminy.
4) Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór Umowy wraz z załącznikami, zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5) Zapoznaliśmy się z treścią zapytania, uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz we wzorze umowy.
6) Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na warunkach wymaganych przez Zamawiającego.
7) Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514) oraz że informacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego są aktualne.
8) Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. 
9) Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Ofercie.


3. Oświadczenia dotyczącego przedmiotu zamówienia: 

Oferowany ciągnik:
1) Jest kompletny, stanowi pojazd kategorii N3 zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego (kompletny - oznacza pojazd, który nie wymaga dalszej kompletacji).
2) posiada napęd elektryczny, jest zeroemisyjny, o parametrach technicznych i wyposażeniu określonych poniżej.
3) jest fabrycznie nowy (nie był przed zakupem zarejestrowany, z zastrzeżeniem, że wielkość przebiegu ciągników nie może przekroczyć 6 tys. km. w dniu zakupu/zawarcia umowy leasingu), wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
4) spełnia wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.) oraz Rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
5) spełnia definicję pojazdu elektrycznego zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1289 z późn. zm.).
6) posiada homologację, wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 14.04.2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r., poz. 919).



4. Specyfikacja techniczna - punktowana:

	Lp.
	Specyfikacja techniczna
	Minimalne (Min) / Maksymalne (Max)
	pojazd spełnia/ nie spełnia warunki/ ewentualnie opis

	1
	Termin realizacji zamówienia
	w dniach, min …. dni
	 

	2
	Rok i miesiąc produkcji samochodu
	nie starszy niż z 2025 roku
	 

	3
	DMC
	Min 18 ton
	 

	4
	Dopuszczalny nacisk pierwszej osi
	Min 9 000 kg
	 

	5
	Dopuszczalny nacisk drugiej osi
	Min 11 500 kg
	 

	6
	Wysokość pojazdu
	Max 4 000 mm
	 

	7
	Napęd 
	Na tylną oś przekazywany za pośrednictwem wału napędowego
	 

	8
	Elektryczna jednostka napędowa o mocy ciągłej
	Min 400 kW
	 

	9
	Pojemność baterii układu napędowego
	Min 600 kWh brutto
	 

	10
	Pojazd przystosowany do ładowania prądem stałym lub zmiennym
	Złącze do ładowania CCS Typ 2
	 

	11
	Maksymalna moc ładowania
	Min 350 kW
	 

	12
	Fotel kierowcy
	Regulowana amortyzacja fotela kierowcy, regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, układ wentylacji, podgrzewanie
	 

	13
	Rodzaj kabiny
	Sypialnia z dwoma leżankami
	 

	14
	Światła
	LED do jazdy dziennej
	 

	15
	Odległość od siedziby firmy do najbliższego ASO
	Nie więcej niż 50km, podać adres
	 

	16
	Ergonomia 
	Wejście do kabiny przystosowane do bardzo częstego wchodzenia i wychodzenia, max 155cm od poziomu gruntu
	 

	17
	Gwarancja na zespoły i podzespoły mechaniczne, wady fabryczne pojazdu 
	12 miesięcy
	 

	18
	W okresie gwarancji pełniona będzie nieodpłatna obsługa serwisowa w autoryzowanych stacjach obsługi, zgodna z zaleceniami producenta, obejmująca koszty napraw gwarancyjnych. Obsługa przeglądów i napraw, których zakres wykracza poza gwarancję świadczona będzie opłatnie.
	12 miesięcy
	 

	19
	Możliwość zawarcia umowy serwisowej na okres 5 lat
	60 miesięcy
	 




5. Załączniki:
1) Specyfikacja techniczna na wzorze Wykonawcy, z opisem szczegółowym, pozwalającym na dokonanie oceny wymagań określonych w pkt 4. i wizualizacją pojazdu.
2) Pełnomocnictwo do podpisu - jeśli nie wynika z KRS/CEiDG.



.................................................
Data, podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

